Ahoj,
      mohou to byt dve veci. Bud je zprava
s dotazem spatna, nebo tvuj klien neinformuje driver, ze ma zajem
o zpravy s typem 0x11 (typ zalezi na pozadavku v dotazu).
Filtrovani zprav se nastavuje pres IOCTL UL_ADD_FILT.
Zprava na kterou urcite prijde odpoved by mohla byt

0x11 0x00 0x00 0x14 0x00 0x00 0x00
bcmd seq  bswq \--RDRQ-/ \-null-/

Odpoved by mela vypadat

0x10 0x00 0x00 0x15 0x00 0x00 0x00
cmd  bseq seq  \-RDRQ+1/ \-null-/

Pod linuxem mam programek UL_SPY, kterym lze odposlouchavat
libovolne zpravy. Jeste jsem ho pod NT neprepsal.
Ten muze bezet paralelne k libovolnym jinym klientum
a vypisovat co se deje.

Jsem ve skole, takze jestli mas zajem mohu prijit,
nebo mi muzes zavolat.


     Pavel

     pisa2cmp.felk.cvut.cz
     
     skola 2435 7554
     domu  688 46 76
     prace 40 97 671

