- tabulka - todo 
  
  vzorek.c., popis, program (gradient), zpusob vyhodnoceni, 

        status=todo|running|done? nebo vic tabulek

- tabulka - running

  AUTOSAMPLER:
  prikazy: - pripravit vzorek.c do autosampleru
	   - download programu (vyhledove)
           - nastaveni pocatecnich parametru (cerpadlo, detektor)
	   - prip. ustaveni pocatecni rovnovahy
	   - otocit ventil (nadavkovat)
	   - spustit program (gradient)
 	     - kontrola zarizeni

  RUCNI OVLADANI:
  manualni ovladani:
	   - zastavit, 
	   - zmenit prutok
	   - zmenit gradient
	   - ...

  control: status (display) - chyby, display chromatogram


  pri dobehu uz pripravovat dalsi vzorek?

- tabulka - done

  - protokol, data

  - zpracovani - integracni tabulka (baseline, peak od-do, pojmenovani piku,..)

  prikazy: - zpracovani dat (display)

***********************
- editor gradientu
