
metoda:
  - templatova/datova-spocitana

    pri prevodu dataove na templat se vymazou automaticky nalezene peaks,
    baseline

  - kalibrace = jmeno metody(datove)

  - faktor na redeni (napr. vsechny vysledky nasobit 10)

  - odkaz na jmeno RAW dat
  - cas modifikace
  - user name

  - baseline - definovat castecne uzivatelem, castecne automaticky;
    od-do = baseline, od-do neni baseline, autom.-menitelne rucne, ulozit
    do methody; pak zobrazovat jak automaticke tak rucne zmenene hodnoty,
    moznost menit dodatecne rucne:

    definice baseline (sortovat podle casu zacatek):
      - typ zaznamu
      - delka zaznamu
      - flags - automatic
                manual
                ...

      - od-do
      - type:  normal,
               tangent,
               valey,
               vodorovne odpredu,
               vodorovne odzadu

  -  peaky, sortovat podle casu stred teor.
     peak: - typ zaznamu
             delka zaznamu
             jmeno
             teor. cas (stred)
             casove okno (v jakem povazovat peak za tento peak; na obe strany)
              koncentrace ve std.
             faktor (prip. nasobit; def. = 1)

             flags - automaticky nalezeny,
                     manualne definovany,
                     pouzivan jako interni standard
                     ignorovat

             nalezeny cas
             nalezeny zac., konec baseline, hodnota AU pro obe,
             naleza. polosirka,
             vypoc. plocha
             vypoc. koncentrace


- chromatogram: zobrazovat piky, baseline
- ke vzorku: kopie metody, pridat na konec piky, baseline

- stavove okno pristroju, moznost komunikace (nastaveni parametru za chodu)
  - pumpa - pisty, prutok, tlak
  - detektor - kyveta, absorbance
  - kolona - napln, teplota


- sloucit vsechny parametrove soubory dohromady pro vytvorena data
  (tj. informace z templatovych souboru sloucit do jednoho se stejnym
   jmenem jako raw data, jina pripona).

5.1.2000
- kresleni objektu do chromatogramu (baseline, spojnice bodu, text)
-    