1. byte: 

 bit  content
 7    0
 0..6 7 bits of meas.value
 
  

2. byte: 
 bit   content
 7     1

 3..6  citac (pocitadlo dvoubajtu)

 0..2  3 high bits of meas.value


freq:  25 dvoubajtu/s

4800,8,N,1,DTR=+,RTS=+


soft:
rucne nastavit kde je nula (cislem 0..1023)
(tj. cislo se sype pri zkratovani dratu)
